desc:VCA Lead
//tags: utility gain

slider1:0<-120,24,1>Volume (dB)


out_pin:Controller Out L
out_pin:Controller Out R


@init
s=1;

@slider
cv = 10^((slider1-30)/20);

@sample
spl0 = spl1 = cv*s;
s=-s;
